**一键报警系统技术参数**

**一、基本需求**

1、采购内容：一键报警系统1套,终端数量 ≥ 50

2、免费质保期：≥ 2年

3、供货期：≤7日历天（含安装调试）

4、显示屏满足使用科室（保卫科）要求

5、支持110联动报警

6、支持高音报警喇叭

7、预算控制价：5万元/台（包含软硬件设备及安装、调试、对接、使用注册、验收、税金等一切费用）

★8、售后服务要求：

1、维修及时响应，6小时内维修人员到达现场，必要时应提供应急备用机

2、质保期满后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给

**二、技术参数及要求**

主机：

★联网通道：4/5G，报警极速传速，实时在线，网络被破坏或故障一目了然，支持视频联动。

GPRS频率：全球通用，850/900/1800/1900MHz

GPRS认证：CE/ CCC/ SRRC/ NAL/ FCC

人工智能：支持，与您人机语音对话

无线（4/5G）防区：99个（315/433MHz可选）

无线编码：2262/1527/BTRF，还可定制更多

★短信/拨号/微信：支持5个号码（需SIM卡支持或通过中心拨号设备进行与110接警中心联系）

★多户联防：支持容量不行，后台自行设定

警号：内报≥110db高响度警号

警号时间：默认60秒，支持定义

电源带载能力：1A

★UPS：最大支持7Ah/12V，掉电可供本系统运行72小时

★欠压上报：欠压上报/欠压恢复上报

★交流上报：断电/断电恢复上报

联动输出：常开/常闭，输出时间自由设定

联动方式：默认报警输出，支持布防/撤防/报警自定义

联动时间：默认报警输出60秒，支持自定义

定时布撤防：支持64组

远程布撤防：微信远程操作

图形化操作：手机全图标操作提示

旁路：每个防区可独立设置

布/撤防：每个防区可独立操作

防区类型：防盗/火警/煤气/漏水/漏电/迎宾/门铃/紧急/求助/巡更自定义

防区自检：支持，无线防区可知道探器欠压/脱机等

★报警点导航：支持

(APP)微信设置/接警：支持

OTA升级：支持

语音留言：支持普通话

★接警端：手机/PC电话(适用于联网运营)

LED联动显示报警时间、地点、警情等

内置报警音箱，可外接声光报警设备。

可同时拔打10个常联系人电话。和20个微信接收人发送报警信息。同时可接通110接警平台

分机：

1.支持运营商GSM 900MHz频段的4/5G手机信号，目前支持中国移动与中国联通信号接入。

★2、温度：-35℃~75℃ 相对湿度：10%~90% 大气压力：86~106 Kpa 环境噪声：≤100dB(A)

3、无安装地点限制，做到全方位无死角。

4、待机：不少于3年；

5、防护：实时报送分机运行状态、确保设备正常运行。

6、产品尺寸: 可嵌入安装86mm\* 86mm暗盒

软件：

地图：支持百度地图

手机APP设置