**可视硬镜技术参数要求**

1.液晶显示器分辨率：≥640×480

2.显示器尺寸：≥3.0英寸

3.显像系统：高清数字化系统芯片

4.镜头景深：27mm-70mm

★ 5.显示器旋转角度：左右≥160度，前后≥160度

6.镜头像素：摄像头≥30万像素。

★ 7.红白光双光源自由切换，冷光源设计，避免温度过高造成组织灼伤。

★ 8.安全的供氧通道设计，在插管的过程中持续给氧

9.视场角≥30°

★10..光照度：≥800LUX

11.管体直径：≤4.5mm

12.棒体长度：420±40mm

13.充电时间：≤3h

14.USB读取与存储，大容量≥16G TF卡。

★ 15.具有拍照、录像功能，图像导出格式为JPG格式，支持链接外部系统

16.内置电源：可充电高能聚合物锂电池

17.高透明光导纤维管芯