**麻醉深度监测模块技术参数及要求**

1、整体要求：麻醉深度监测模块（BIS）通过对患者脑电信号的监测与分析，客观评价患者的麻醉深度并指导临床控制麻醉深度，避免出现麻醉过深和过浅，降低术中知晓发生率，缩短麻醉苏醒时间，减少麻醉药过量使用，促进患者加速康复。

2、模块即插即用，热插拔。

3、适用于迈瑞N15 、N17、 T5型监护仪。

4、测量显示参数：脑电双频普指数（BIS），信号质量指数（SQI），肌电（EMG），抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）。

5、有波形显示，包括BIS EEG 和BIS Trend（趋势图）。