###### 一卡通系统及分诊系统设备主要技术参数及要求

1. 磁卡

1.1 可以兼容所有银行自助机；

1.2 卡正面图案及卡背面说明按我院要求印刷；

1.3 卡正面有卡号，磁条中预置卡号，卡背面有条码标识卡号，且三号相同；

1. 读写卡器

2.1 与磁卡配套，USB或COM接口，免安装驱动(系统安装驱动与读写卡驱动)

1. 全向激光扫描器

3.1 全向多线式

3.2 非强电供电

3.3 有识别成功提示音

1. 音响功放

4.1 无特殊要求

1. 显示器

5.1 19吋，1920\*1080默认分辨率

5.2 同时支持HDMI接口与VGA接口

5.3 壁挂支架

5.4 自带音箱(非必须)

以上为主要参数及说明，如有异议请电话联系确认。