附件：

**一、液体恒温箱采购需求：**

1、用途：用于手术中药物、液体的加温。

2、相关技术要求：

 （1）有效容积大于等于280L；

 （2）重量轻、保温性能好；

（3）智能电脑温度控制，可自由设定，数码显示温度，便于观察温度变化；

（4）具有报警功能，高低温报警、故障报警、意外断电报警、安全锁功能等。

**二、充气式恒温仪采购需求：**

1、用途：用于危重患者体温保护；

2、相关技术要求

（1）重量轻、噪音小，可独立放置手术床旁，使用方便。

（2）温度设置及温度控制：可选温度至少四档常用，误差不超过±1[℃](http://www.baidu.com/link?url=-QLvn_1KRl6yJxM9uCjyAkocbV9KfwjCESv4kOe-hCzv9GfCzU2bUe0u7a9P97QBkj0GiyF-WfQ5xosyURcpSK)，温度输出要求精确设定温度。

（3）过温报警功能。